**Pracowania Drogowa PYLON**

**Ul. Astrów 10**

**40-045 Katowice**

**TA.461.1.132.2017**

**Dotyczy:** opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. **„Rozbudowa ul. Lubostroń na odcinku od budynku nr 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/Kobierzyńska”**

**AUDYT ROWEROWY**

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

**„Rozbudowa ul. Lubostroń na odcinku od budynku nr 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/Kobierzyńska”**

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje **pozytywnie** rozwiązanie z następującymi uwagami:

* Chodniki projektować z kostki bezfazowej.
* Na zjazdach do projektowanego parkingu przewidzieć zapewnienie ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika.
* Chodnik na wysokości projektowanego parkingu powinien być zabezpieczony przed nielegalnym postojem np. poprzez zaprojektowanie zieleńca oddzielającego ciąg pieszy od jezdni z uwagi na konieczność zapewnienia wymaganej widoczności przy przejściu dla pieszych oraz przy wyjazdach z parkingu .Przy przejściu na wysokości parkingu zaprojektować wyspę azylu.
* Przy przejściach dla pieszych przewidzieć wykonanie pasów medialnych. Do pasów medialnych powinien być wytyczony prostopadły pas prowadzący wykonany z płytek posiadających rowki prowadzące. Pas ten powinien być projektowany na całej szerokości chodnika.

Zasępca Przewodniczącego

Zespołu ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

1. Projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA