**Firma inżynierska TECHMA**

**Os. Oświecenia 24/3**

**31-636 Kraków**

 **TA.461.1.103.2017**

Dotyczy : opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. **Budowa zjazdu publicznego na dz. nr 4/2, 4/7, 4/8, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16 obr. 20 Nowa Huta z ul. Ujastek**

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla projektu pn. **Budowa zjazdu publicznego na dz. nr 4/2, 4/7, 4/8, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16 obr. 20 Nowa Huta z ul. Ujastek** Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego poniższe uwagi:

* Projektowana wspólna droga dla pieszych i rowerów powinna posiadać min. szerokość użytkową 3m. Na długości projektowanego pasa do skrętu w prawo z uwagi na konieczność zapewnienia skrajni ciąg ten powinien zostać poszerzony do 3,5 m.
* Dopuszcza się usytuowanie ogrodzenia przy ciągu pieszo -rowerowym w odległości min. 20 cm.
* Na projektowanym zjeździe należy zachować ciągłość nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego.

Przewodniczący Zespołu ds. Audytów

Łukasz Franek

Załącznik:

1. Projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA